; ISDN for EAGLE
; Number of CMV writes made in this file MUST not exceed 16
; version DTAG pour 40e4be96

CW cntl 0 1
CW optn 0 80000066
CW optn 2 23600000
CW optn 3 00003028
CW optn 4 00000001
CW optn 5 00000500
CW optn 8 C0000000
CW optn 15 09090909
CW optn 18 82602180
CW optn 20 00020038
CW optn 21 FFFFFE2F
CW optn 22 020600c0
CW info 9 0400000A
CW info 21 5341
CW info 22 474D0000
CW cntl 0 2

;For Bridge ONLY CW DIAG 0 23870030
;For Bridge ONLY CW FLAG 0 00000820
